NONSTAT SLV-10

(외부용 정전기방지제)

NONSTAT SLV-10은 최고 성능의 정전기 방지제로서 지금까지 초래되었던 모든 문제를 해결한 외부용   정전기방지제의 완결판입니다.

• 종전의 문제점과 개선된 특징

1. 종전 제품에 비하여 102Ω/cm(100배) 이상으로, 최고의 표면 저항치를 나타냅니다.

2. 지금까지 문제되었던 휘발성을 개선하여서 반영구적입니다. (종전제품은 3-6개월이면 성능 저하가 있으나 본 제품은 2년 이상 그 효능이 지속됩니다.)

3. 종전 제품은 조금만 많이 사용하면 표면이 끈끈하여서 불량률이 많았으나 본제품은 완전 건조한 후에는 그 표면이 매우 매끄럽고 단단합니다.

4. 종전 제품은 표면이 끈끈하므로 포장물 표면에 묻어서 부식 등의 포장물 손상이 있었으나 본 제품의 표면은 단단하므로 포장물의 손상의 염려가 전혀 없습니다.

5. 물에 희석하여 사용하므로 화재의 염려가 없고 용제의 비용이 절감됩니다.

6. 용매, 물의 표면장력 72 dyne/cm를 18dyne/cm까지 낮춰 평활성을 개선하였습니다.

• 대표적 물성

- 색상	:	미황색 액체

- 용해도(물, 또는 메탄올)	:      100% 용해

- 표면장력(10 : 1 in Water)	:      18dyne/cm

- 표면저항(10 : 1 in Water)	:      107～108 Ω/cm

• 사 용 법

스프레이 또는 침적하여 건조함. 표면이 매끄럽고 단단한 제품은 10 : 1로 희석하여 사용하고 담요 카페트 발포체등과 같이 다공질 제품의 경우는 5 : 1로 희석하여 사용하시기 바랍니다.

• 용    도

컴퓨터, 컴퓨터프린터, 마그네틱테이프, 디스크드라이브, 카펫, IC RAILS등 각종 전자제품류, 섬유류, 금속표면, 프라스틱류, FILM류, 종이, 세라믹, 발포체, 인쇄공정, WINDING 공정 등 정전기가 문제가 되는 곳은 어느 곳이나 사용할 수 있음.

사용 예) 호텔용 카펫 정전기방지 및 먼지제거, 무진실 정전기방지 및 먼지제거, 자동차 시-트 및 계기판의 정전기방지 및 먼지제거, 병원의 수술실 카펫 의류 등의 정전기 방지

(주) 세 마 화 성

서울 성북구 안암동4가 15-6 (서진B/D 301호)

Tel : (02)927-7842~4 / Fax : (02)927-7845